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PREMESSA
Il presente documento, redatto ai sensi dell’art.26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, ha lo scopo di individuare le misure e le modalità di intervento della ditta ____________________ e di soggetti ad essa riconducibili per eliminare i possibili rischi da interferenza con le attività svolte da PIAVE SERVIZI S.p.A. o da Società ad essa riconducibili  nelle manutenzioni alla strumentazione di misura fissa o mobile a marchio Hach Lange S.r.l. dislocata presso gli impianti di trattamento acque reflue. Si specifica che, in alcuni impianti, la conduzione è svolta direttamente dal personale della PIAVE SERVIZI S.p.A., mentre in altri impianti la gestione del processo e la conduzione è affidata a SIRAM S.p.A.
Per la valutazione dei rischi delle attività svolte si rimanda agli specifici documenti di valutazione dei rischi (DVR) di SIRAM S.p.A. e della ditta ____________________, utili strumenti di informazione e condivisione per una proficua azione di coordinamento nella gestione dei rischi da interferenza.
Il ruolo di PIAVE SERVIZI S.p.A., in quanto committente per ambedue i soggetti interferenti, è quello di promuovere il coordinamento, verificare la corretta applicazione delle misure individuate, gestire le criticità e situazioni difficili. 
L’insorgenza di criticità ed interferenze non preventivamente valutate o qualsiasi cambiamento delle premesse che hanno reso possibile l’elaborazione del presente documento sono condizione necessaria per una sua revisione che includa le integrazioni utili per una adeguata gestione dei rischi da interferenza.
Il mancato rispetto di quanto disposto nel presente può essere, ad insindacabile giudizio di PIAVE SERVIZI S.p.A., causa di sospensione del contratto in essere con la ditta affidataria.


2 [bookmark: _Toc127364579]DATI COMMITTENTE
	Ragione sociale

	PIAVE SERVIZI S.p.A.

	Sede legale

	CODOGNE’ (TV) via Petrarca, 3

	Telefono/Fax/Mail/Legalmail       

	Tel. 0438 795743  –  fax 0438 795752  –  e-mail: info@piaveservizi.eu–  pec: piaveservizi@legalmail.it

	Partita IVA

	03475190272

	Codice ATECO

	360000

	Datore di Lavoro (DL)

	Ing. Carlo PESCE

	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

	 Ing. Lorenzo ZANELLATO

	Medico Competente (MC)

	 Dr. Giampaolo PRIOLO

	Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

	 Sig. Sergio PRINA

	Referente/Responsabile Appalto

	 Ing. Francesca SCANDOLO

	Squadra Antincendio

	Elenco Addetti disponibile presso ogni sede/struttura 

	Squadra Primo Soccorso

	Elenco Addetti disponibile presso ogni sede/struttura 

	Numeri telefonici Pubblica Emergenza

	CARABINIERI 112 – POLIZIA 113 – VIGILI del FUOCO 115 – PRONTO SOCCORSO 118
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	Ragione sociale

	 SIRAM S.p.A. 

	Sede legale

	 MILANO, VIA ANNA MARIA MOZZONI 12 

	Telefono/Fax/Mail/Legalmail       

	 Tel 02 412981 fax 02 41298200 PEC siram@registerpec.it

	Partita IVA/CF

	 PI / CF 08786190150

	Iscrizione CCIAA

	 08786190150

	Posizione INAIL

	 005664340/44

	Posizione INPS

	4935815702

	Codice ATECO

	 37.00.00   -   43.99.09

	Attività

	Gestione, manutenzione e costruzione impianti di depurazione + attività di laboratorio e analisi acque + smaltimento e trasporto fanghi.

	 

	 

	Datore di Lavoro (DL)

	Paolo Maltese

	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

	 Loris Antoniazzi

	Medico Competente (MC)

	Dott. Matteo Borella Venturini

	Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

	 Vari in UdB

	Responsabile/Preposto impianto

	t.r. Rudi Martinati

	Descrizione attività

	 Gestione impianti
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	Ragione sociale

	 

	Sede legale

	 

	Telefono/Fax/Mail/Legalmail       

	 

	Partita IVA/CF

	 

	Iscrizione CCIAA

	 

	Posizione INAIL

	 

	Posizione INPS

	 

	Codice ATECO

	 

	Attività

	 

	 

	 

	Datore di Lavoro (DL)

	 

	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

	 

	Medico Competente (MC)

	 

	Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

	 

	Responsabile/Preposto lavori/Servizio in appalto

	 

	Descrizione lavori/servizio in appalto

	

	

	 

	 

	 



	Mezzi, macchine e attrezzature utilizzate per l'esecuzione dell'appalto

	 

	 

	 

	 

	Attrezzature e dispositivi antinfortunistici utilizzati per l'esecuzione dell'appalto

	 

	 

	 

	 

	Sostanze e preparati pericolosi utilizzati per l'esecuzione dell'appalto - Modalità di manipolazione e conservazione

	 

	 

	 

	 

	Rischi da esposizione per l'esecuzione dell'appalto

	 

	 

	 

	 

	Procedure di salute e sicurezza – Misure di prevenzione e protezione

	 

	 

	 

	 

	Dispositivi di Protezione Individuale in dotazione ai lavoratori

	 

	 

	 

	 




	Elenco lavoratori impegnati nell'appalto (Cognome, nome e mansione)
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PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Prima dell’inizio dei lavori oggetto d’appalto, l’Appaltatore si impegna a:
· presentare al Committente la valutazione dei rischi per le attività oggetto d’appalto;
· impiegare lavoratori in possesso dei requisiti formativi previsti dalla norma CEI 11-27:2014;
· presentare al Committente documentazione utile in merito all’idoneità fisica e tecnica dei lavoratori impegnati nelle attività oggetto d’appalto; 
· collaborare con il Committente nella gestione/eliminazione dei rischi da interferenza conseguenti allo svolgimento delle attività oggetto d’appalto;
· nominare un Responsabile/preposto per le attività oggetto d’appalto; 
· informare i propri lavoratori impegnati nelle attività oggetto d’appalto sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro del Committente e sulle misure di prevenzione e protezione adottate per la loro gestione/eliminazione.
Durante lo svolgimento dei lavori oggetto d’appalto, l’Appaltatore si impegna a:
· rispettare in maniera rigorosa e sistematica quanto stabilito dal presente documento;
· segnalare prontamente al Committente criticità e situazioni pericolose non preventivamente valutate collaborando con lo stesso ad una revisione, se necessaria, del presente documento;
· introdurre nell’ambiente di lavoro le sole attrezzature e sostanze strettamente necessarie e precedentemente autorizzate per le attività oggetto d’appalto; 
· utilizzare attrezzature e prodotti conformi alle disposizioni di legge vigenti ed in maniera coerente con quanto previsto da libretti d’uso e manutenzione o da schede di sicurezza;
· vigilare i propri lavoratori in merito al rispetto delle norme e prescrizioni di sicurezza durante l’esecuzione delle attività oggetto d’appalto;
· partecipare a momenti/riunioni di coordinamento/riesame promosse dal Committente;
· aggiornare i propri dipendenti in merito ad eventuali cambiamenti di procedure e situazioni intercorse durante lo svolgimento dei lavori;
· dotare i propri lavoratori di tesserino di riconoscimento conforme a quanto previsto dall’art. 6 della Legge 123/2007.
Al termine dei lavori oggetto d’appalto, l’Appaltatore si impegna a:
· lasciare l’area di intervento occupata per lo svolgimento delle attività oggetto d’appalto in condizioni normali e nelle stesse condizioni in cui erano state consegnate; qualora questo non sia possibile, ad applicarsi affinché siano evitate possibili interferenze con altre attività.


6 [bookmark: _Toc127364583]RISCHI SPECIFICI DELL’AMBIENTE IN CUI SI SVOLGE L’APPALTO
Il servizio di manutenzione preventiva e straordinaria di strumentazione a marchio Hach Lange S.r.l. presso gli impianti di Piave Servizi S.p.A. ha luogo solitamente durante il normale orario di lavoro, in impianti presidiati e non dalla presenza di dipendenti del Committente e di altri soggetti autorizzati. 
[bookmark: _Toc127364584]Ambienti in cui si svolge l’appalto
All’interno dell’area degli impianti di impianti di depurazione. 
[bookmark: _Toc127364585]Rischi dell’ambiente in cui si svolge l’appalto
	Rischio
	Livello
	Descrizione

	ANNEGAMENTO
	B
	Vasche di trattamento

	BIOLOGICO
	B
	Aerosol e contatto con liquami fognari.

	BIOMECCANICO
	B
	Movimentazione carichi e posturale.

	CADUTA AL PIANO
	B
	Inciampo su oggetti e attrezzature. Scivolamento.

	CHIMICO 
	B
	Possibile stoccaggio di reagenti chimici

	ELETTRICO
	B
	Eventuale uso di attrezzature elettriche, linee elettriche

	INCENDIO
	B
	Uffici, locali deposito, cabine elettriche, …

	INVESTIMENTO
	B
	Possibile traffico veicolare/pedonale. 


[bookmark: _Toc127364586]I livelli di rischio individuati sono coerenti con quanto previsto dal DVR aziendale per lo specifico ambiente di lavoro e per analoga attività. 
[bookmark: _Toc127364587]Misure e prescrizioni di prevenzione e protezione
Le misure e le prescrizioni di prevenzione e protezione devono essere tassativamente applicate e rispettate dai dipendenti dell’appaltatore pena la sospensione delle attività e loro allontanamento.
Nell’espletare la loro mansione, gli addetti al servizio di lavaggio e pulizia devono:
· attenersi strettamente ai soli compiti inerenti alla loro mansione;
· indossare i DPI previsti dalla specifica valutazione del rischio;
· segnalare e delimitare l’area di intervento;
· attenersi scrupolosamente alle indicazioni e prescrizioni fornite dal Committente;
· attenersi scrupolosamente alle indicazioni e prescrizioni previste da cartelli e segnali;
· evitare di compiere, di propria iniziativa, manovre e operazioni non di competenza;
· evitare di accedere ad aree e strutture non interessate dai lavori;
· evitare di ingombrare accessi e passaggi se non strettamente necessario e tutt’al più per il solo tempo di carico-scarico materiali;
· guidare e procedere con gli automezzi all’interno dell’area impianto a “passo d’uomo”;
Si ricorda inoltre che è vietato fumare ed assumere bevande alcoliche e superalcoliche prima e durante i lavori.
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RISCHI DA INTERFERENZA
Per quanto detto in precedenza sarà cura del Committente garantire che durante l’esecuzione dei servizi manutentivi della strumentazione di misura degli impianti siano presenti i soli dipendenti della ditta affidataria del servizio. Qualora, per ragioni di estrema necessità e/o assistenza, sia richiesta la presenza contemporanea anche di dipendenti di PIAVE SERVIZI S.p.A. o di SIRAM S.p.A., questi segnaleranno la loro presenza e si coordineranno con il responsabile/preposto della ditta appaltatrice presente in impianto.
È di competenza della ditta appaltatrice e del suo responsabile/preposto gestire la presenza in cantiere di automezzi e persone impegnati in forniture. 
[bookmark: _Toc127364589]Individuazione dei rischi da interferenza
	RISCHI DA INTERFERENZA
	CAUSA DEL RISCHIO 

	
	Sogg. Ex./Com.
	Appaltatore

	Amb. lavoro
	Caduta a livello e scivolamento
	X
	X

	
	Caduta dall'alto per lavori in quota
	 
	X

	
	Caduta dall’alto in scavi
	
	X

	Attrezzat., …
	Investimento
	
	X

	
	Urti e schiacciamento
	
	X

	
	Caduta dall'alto di oggetti
	
	X

	
	Caduta ed inciampo per attrezzature e materiali
	
	X

	Ex
	Incendio/Esplosione
	X
	X

	Salute
	Agenti biologici: raccolta e trattamento liquami fognari
	X
	X

	
	Agenti chimici: inalazione fumi e polveri 
	
	X

	
	Rumore: uso di attrezzature rumorose
	 
	X





[bookmark: _Toc127364590]Criteri di valutazione dei rischi da interferenza
La valutazione dei rischi da interferenza è data dalla nota matrice R = PxD in cui P e D assumono il seguente significato:
Probabilità P
	P
	Livello
	Definizione

	1
	Improbabile
	Nessuna interferenza o interferenza puramente casuale. L’eventuale manifestarsi di interferenze è imputabile a situazione eccezionale. 

	2
	Poco probabile
	Attività indipendenti svolte in contemporanea su aree di lavoro separate e distinte. Il manifestarsi di interferenze riguarda aspetti marginali delle due attività (predisposizione aree lavoro, accesso/uscita, trasporto di materiali, …).

	 3
	Probabile
	Attività indipendenti svolte in contemporanea sulle stesse aree (sovrapposizione temporale e spaziale). Il manifestarsi di interferenze riguarda aspetti specifici delle due attività (presenza di un solo appaltatore). 

	4
	Molto Probabile
	Attività indipendenti svolte in contemporanea sulle stesse aree (sovrapposizione temporale e spaziale). Il manifestarsi di interferenze riguarda aspetti specifici di più attività (presenza di più appaltatori).


Danno D
	D
	Livello
	Definizione

	1
	Lieve
	I rischi indotti possono creare lesioni con prognosi fino a 3 giorni di assenza dal lavoro.

	2
	Significativo
	I rischi indotti possono creare lesioni/infortuni con prognosi fino ai 40 giorni di assenza dal lavoro.

	3
	Grave
	I rischi indotti possono creare lesioni/infortuni con prognosi oltre ai 40 giorni di assenza dal lavoro.

	4
	Molto grave
	I rischi indotti possono creare lesioni/infortuni con invalidità permanente o morte.


Per cui è possibile individuare la seguente:

 
Matrice R = P x D
[image: ]
Dove è possibile individuare 4 aree di rischio:
	 
	0 < R ≤ 2
	Rischio trascurabile

	 
	2 < R ≤ 4
	Rischio basso

	 
	4 < R ≤ 8
	Rischio medio

	 
	8 < R ≤ 16
	Rischio alto


È quindi possibile individuare per ciascuno dei rischi interferenti un livello che individua necessità e priorità delle misure di prevenzione e protezione da attuare per una loro corretta gestione.
[bookmark: _Toc127364591]Valutazione dei rischi da interferenza e misure di prevenzione e protezione
	RISCHI INTERFERENTI
	VALUTAZ.
	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	SI

	
	P
	D
	R
	
	

	Ambiente di  lavoro
	Caduta a livello e scivolamento
	2
	2
	4
	Delimitare l'area di intervento e vietare l'accesso ai non addetti ai lavori. Indossare calzature antiscivolo. Evitare sversamenti e perdite d'olio dall'automezzo o di altri prodotti. Rimuovere ghiaccio, fango e qualsiasi altro materiale che possa causare scivolamenti. 
	A

	
	Caduta dall'alto per lavori in quota
	1
	4
	4
	Utilizzare sistemi di ancoraggio/trattenuta opere provvisionali.
	A

	
	Caduta dall'alto in scavi
	1
	2
	2
	Delimitare l'area di intervento e vietare l'accesso ai non addetti ai lavori. Segnalare e proteggere le aperture al suolo. Uso di opere provvisionali (scale).
	A


SI = soggetto incaricato	A = Appaltatore	C = Committente


	RISCHI INTERFERENTI
	VALUTAZ.
	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	SI

	
	P
	D
	R
	
	



	Attrezzature, macchine, …
	Colpi ed urti
	3
	2
	6
	Delimitare l'area di intervento e vietare l'accesso ai non addetti ai lavori. Manovrare con attenzione e prudenza macchine e attrezzature soprattutto durante le fasi carico/scarico.
	A

	
	
	
	
	
	
	

	
	Investimento 
	2
	4
	8
	Segnalare e delimitare l'area d'intervento e vietare l’accesso ai non addetti ai lavori. Procedere a velocità ridotta con l'automezzo, posizionarlo su spazio non sconnesso e sicuro per evitarne il ribaltamento. Rispettare il Codice della Strada.
	A

	
	Caduta ed inciampi per attrezzature e materiali.
	2
	2
	4
	Delimitare l'area di intervento e vietare l'accesso ai non addetti ai lavori. Non posizionare attrezzature e materiali in aree di passaggio e fuori dal perimetro di intervento
	A

	Ex. - incen. 
	Incendio/Esplosione
	1
	4
	4
	Durante le operazioni di apertura procedere con cautela evitando di produrre scintille. Non fumare e non usare fiamme libere. Bonificare l'area mediante ventilazione naturale.
	A

	Salute
	Agenti biologici: raccolta e smaltimento liquami fognari
	1
	2
	2
	Delimitare l'area di intervento e vietare l'accesso ai non addetti ai lavori. Evitare sversamenti. Rispettare le comuni norme di igiene e pulizia. 
	A

	
	Agenti chimici: terreni inquinati per scarichi pericolosi e/o non  autorizzati.
	1
	2
	2
	Sospendere le operazioni ed evitare ogni forma di contatto o inalazione. 
	A

	
	Agenti chimici: inalazione fumi e polveri 
	2
	1
	2
	Evitare di sollevare polvere durante le operazioni di pulizia. Mantenere automezzi e attrezzature "in moto" solo per il tempo strettamente necessario.  
	A

	
	Rumore: uso di attrezzature rumorose
	2
	1
	2
	Uso di attrezzature con livello di emissione sonora conforme alla normativa vigente e coerente con l'ambiente circostante. 
	A


SI = soggetto incaricato	A = Appaltatore	C = Committente
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In merito alla valutazione dei rischi da interferenza derivanti dall’esecuzione del servizio di manutenzione della strumentazione di misura fissa o mobile nell’individuare le misure di prevenzione e protezione, oltre a quelle di carattere comportamentale e procedurale che solitamente non generano costi, ne sono state individuate altre che solitamente prevedono l’acquisto di attrezzature e dispositivi. I costi per tali misure, non soggetti a ribasso contrattuale, sono desunti dall’Elenco Regionale dei prezzi, da specifici prezziari o, semplicemente, dal corrente prezzo di mercato.
	Misure prevenzione e protezione
	Um
	Quantità
	Costo unit.
	Costo

	Cartelli segnalazione area di intervento e interblocchi
	
	
	
	€ 100,00

	Cavalletti, coni e nastro di delimitazione area di intervento 
	
	
	
	€ 100,00

	Coordinamento preliminare (riunione/sopralluogo)
	ore
	1
	€ 50,00
	€ 50,00

	Attività di verifica e controllo delle misure attuate
	ore
	3
	€ 50,00
	€ 150,00

	COSTO TOTALE DELLA SICUREZZA
	 
	 
	 
	€ 400,00


Resta in capo all’Appaltatore l’obbligo di comunicazione ed informazione dei propri lavoratori in merito a quanto disposto dal presente documento. L’informazione e formazione di lavoratori sui rischi della loro attività è uno degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 per il Datore di Lavoro e, in quanto tale, non può configurarsi come misura aggiuntiva per la gestione dei rischi interferenti.
Nota: In merito ai costi specifici per la sicurezza propri per l’attività dell’appaltatore (DPI, formazione e informazione, sorveglianza sanitaria, … ) derivanti allo stesso da responsabilità diretta nei confronti dei propri dipendenti (D.Lgs. 81/2008), PIAVE SRVIZI S.p.A. ha il solo onere dell’accertamento. 
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SOTTOSCRIZIONE DEL DUVRI
Il presente DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) è stato redatto sulla base dei rischi interferenziali ipotizzabili per le attività oggetto d’appalto e non riguarda i rischi specifici propri dell’attività dell’appaltatore.
Per un aggiornamento del presente documento si rimanda allo specifico Verbale della Riunione di Coordinamento o ad una sua revisione elaborata in base alle informazioni ricevute dall’impresa aggiudicataria dell’appalto.

Luogo:   …………………………………………………………..		Data: ……………………………… 


Firma e Timbro del Committente:   …………………………………………………...…………………………… 


Da restituire al Committente per presa visione ed accettazione.


Luogo:   …………………………………………………………..		Data: ……………………………… 


Firma e Timbro dell’Appaltatore:   …………………………………………………...……………………………


Per presa visione ed accettazione da parte di Siram S.p.A. attuale gestore tecnico-operativo degli impianti.


Luogo:   …………………………………………………………..		Data: ……………………………… 


Firma e Timbro il Gestore:   …………………………………………………...……………………………

	Servizio Prevenzione e Protezione
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